공동주택 공기전달소음

피해 평가방안에 관한 연구

2003. 12

연구 기관 : 호 남 대 학 교

환        경        부

중앙환경분쟁조정위원회

제   출   문

중앙환경분쟁조정위원회 위원장 귀하

본 보고서를 “공동주택 공기전달소음 피해 평가방안에 관한 연구”의 최종보고서로 제출합니다.

2003년 12월

연 구 기 관 :  호 남 대 학 교

- 연 구 진 -

□ 책임 연구원: 호남대학교 건축학과, 교수               김 흥 식

□ 연  구   원: 대한주택공사주택도시연구원, 수석연구원  김 하 근

서울시립대학교 건축공학과, 교수         김 명 준

(주)한국구조안전기술원, 원장             김 태 섭

(주)세이빈엔지니어링, 대표이사            최 석 주

□ 연 구 조 원: 호남대학교 산업기술연구소, 연구원       김 진 기

"                         최 은 준

"                         박 준 흥

"                        신 재 철

서울시립대학교 건축공학과              권 한 솔

(주)한국구조안전기술원, 선임연구원        정 현 창

□ 연 구 자 문: 법무법인 세명, 변호사                  김 응 문                         새문명종합법률사무소, 변호사           조 현 주

목     차

1. 서  론

1.1 연구의 필요성 및 목적  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․            1

1.2 연구의 수행방향 및 세부내용  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․            2

2. 실내공기전달소음 측정방법

2.1 국내외 실내소음 측정방법  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․            5

2.2 실내공기전달소음 측정방법(안)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․         11

3. 국내외 실내공기전달소음 평가방법 및 평가기준

3.1 국내외 평가방법  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․        16

3.1.1 인접세대간 경계벽 및 바닥구조의 차음성능  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․        16

3.1.2 인접세대간 실내허용소음  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     23

3.2 국내외 평가기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     26

3.2.1 인접세대간 경계벽 및 바닥구조의 차음성능  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․        26

3.2.2 인접세대간 실내허용소음  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․        36

4. 실내공기전달소음 실태조사 및 기준(안) 설정

4.1 실내소음원의 종류 및 전달특성  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  44

4.2 인접세대간 경계벽 및 바닥구조의 차음성능 실태  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  46

4.3 실내생활소음 발생 및 전달실태  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  53

4.3.1 피아노 연주음  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  53

4.3.2 홈씨어터룸 발생음  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  61

4.4 실내공기전달소음 기준(안)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  66

4.4.1 기준(안) 설정의 기본 방향     ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    66

4.4.2 기준(안) 설정      ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․       67

5. 실내공기전달소음 저감방안 및 피해액 산정방안  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     69

5.1 실내공기전달소음 저감방안  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     69

5.2 피해액 산정방안  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     83

6. 결  론  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      91

6.1 측정방법  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   91

6.2 국내외 평가방법 및 기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    91

6.3 실태조사 및 기준(안) 설정  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    92

6.4 저감방안 및 피해액 산정방안  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  98

참고문헌

부 록: 관련조문 및 판례

표 차 례

실내공기전달소음 측정방법

<표 2.1> 실내소음의 분류  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      4

<표 2.2> 차음성능 관련 각국의 규격  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      6

<표 2.3> 건축부재의 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법 주요내용 ․․      7

<표 2.4> 공기전달음 차단성능 현장 측정방법 주요내용  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      8

<표 2.5> 건축물 현장에서의 실내소음 측정방법 개요  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      9

<표 2.6> 생활소음의 시간응답특성에 의한 분류  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     10

<표 2.7> 차음성능 관련 국내법규  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     12

<표 2.8> 차음구조 성능기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․         13

<표 2.9> 배경소음 영향에 대한 소음계 지시값의 보정  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․        15

국내외 실내공기전달소음 평가방법 및 평가기준

<표 3.1> 건물부재의 공기전달음 차단성능에 대한 단일수치 평가량  ․․․․     17

<표 3.2> 건물의 공기전달음 차단성능에 대한 단일수치 평가량  ․․․․․․․․․․․․     17

<표 3.3> 세대간 경계벽 등의 차음기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     27

<표 3.4> 벽체의 차음구조 지정 기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     27

<표 3.5> 공동주택 경계벽의 차음기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․         28

<표 3.6> 실간 음압레벨차에 관한 차음등급  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     28

<표 3.7> 주거건물의 실간 차음등급과 적용등급  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     29

<표 3.8> 공동주택 인접세대간 각실의 조합에 요구되는 차음성능  ․․․․․․․․     30

<표 3.9> 평가척도와 주택에 있어서 생활실감과의 대응 예  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      31

<표 3.10> 적용등급  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     33

<표 3.11> 공동주택 경계벽의 차음기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     33

<표 3.12> 공동주택 경계바닥의 차음성능기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     34

<표 3.13> 공동주택의 적정 실내 소음도  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․        37

<표 3.14> 실내 소음에 관한 적용등급  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     37

<표 3.15> 적용등급의 의미  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     38

<표 3.16> 수면영향을 고려한 실내소음  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      38

<표 3.17> 회화영향 또는 청취방해를 고려한 실내소음  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․         39

<표 3.18> 주거공간(residential area)에서의 소음기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․         40

<표 3.19> 소음 규제항목 및 적용시간  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     40

<표 3.20> 주택(residential building: private houses)에서의 소음기준 ․․․․     40

<표 3.21> WHO의 환경소음 가이드라인  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     41

<표 3.22> 실 용도별 NC권장치  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     41

<표 3.23> NC값에 의한 실내소음의 평가기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     42

<표 3.24> 실 용도별 실내소음의 평가기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     42

<표 3.25> NR값에 의한 각 실의 소음기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      43

실내공기전달소음 실태조사 및 기준(안) 설정

<표 4.1> 주거건물의 내부소음원과 실 예  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     44

<표 4.2> 이웃 및 자택 내 주요 내부 소음원  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     45

<표 4.3> 실내 배경소음레벨 측정결과  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     49

<표 4.4> 평형대별 세대간 벽체 및 바닥구조의 면적 및 수음실 흡음력 ․․       49

<표 4.5> 인접세대간 경계벽체의 공기전달음 차단성능 측정결과  ․․․․․․․․․․     50

<표 4.6> 상하층간 경계바닥구조의 공기전달음 차단성능 측정결과  ․․․․․․      51

<표 4.7> D값을 기준으로한 경계벽체 및 바닥구조의 비율  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     52

<표 4.8> 피아노 연주시의 소음레벨  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  54

<표 4.9> 악기별 발생소음 사례  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  55

<표 4.10> 측정대상 세대의 구조체 구성  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     56

<표 4.11> 피아노 소음레벨 평가결과  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     58

<표 4.12> 실내 배경소음레벨 측정결과  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     64

<표 4.13> 홈씨어터룸 및 인접실의 소음레벨  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     64

<표 4.14> 인접세대간 경계벽체의 공기전달음 차단성능  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     64

<표 4.15> 직상층 세대간 경계바닥구조의 공기전달음 차단성능  ․․․․․․․․․․․․     65

<표 4.16> 직하층 세대간 경계바닥의 공기전달음 차단성능 측정결과  ․․     65

<표 4.17> 경계벽체 및 바닥구조의 공기전달음 차음성능기준(안)  ․․․․․․․․․      65

<표 4.18> 공동주택 실내소음 피해배상기준(안)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․         68

<표 4.19> 생활소음의 분쟁 저감을 위한 권고사항  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     68

실내공기전달소음 저감방안 및 피해액 산정방안

<표 5.1> 설계계획 및 공법개선에 의한 공기전달음 저감방안  ․․․․․․․․․․․․․․․․         81

<표 5.2> 공법개선에 의한 공기전달음 저감량  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      82

<표 5.3> 공기전달음 저감방안별 소요공사비  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      86

<표 5.4> 공동주택 공기전달음 피해배상 방안  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      90

결  론

<표 6.1> 경계벽체 및 바닥구조의 공기전달음 차음성능기준(안)  ․․․․․․․․․․․       95

<표 6.2> 공동주택 실내소음 피해배상 기준(안)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․          96

<표 6.3> 생활소음의 분쟁 저감을 위한 권고사항  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      96

<표 6.4> 공동주택 공기전달음 피해배상 방안  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      97

그림 차례

국내외 실내공기전달소음 평가방법 및 평가기준

[그림 3.1] 공기음 차단성능 기준곡선 (1/3)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      18

[그림 3.2] 공기음 차단성능 기준곡선 (1/1)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      18

[그림 3.3] 스펙트럼 조정항을 구하기 위한 기준스펙트럼 특성(1/3)  ․․․․․      19  [그림 3.4] 스펙트럼 조정항을 구하기 위한 기준스펙트럼 특성(1/1)  ․․․․․      19

[그림 3.5] 실간 음압레벨차의 차음등급  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      21

[그림 3.6] STC 곡선  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     22

[그림 3.7] NC곡선  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      24  [그림 3.8] NR곡선  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․      25

[그림 3.9]N곡선  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․   26

[그림 3.10] 세대간 경계벽, 경계바닥의 공기전달음에 대한 차음기준  ․․․․    32

[그림 3.11] 서독의 공기음에 대한 투과손실의 한계곡선  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    35 [그림 3.12] 영국 및 ISO 경계벽의 차음기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  35

[그림 3.13] 각 국의 공기전달음에 대한 차음기준  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    36

실내공기전달소음 실태조사 및 기준(안) 설정

[그림 4.1] 측정대상 세대간 경계벽체 단면  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    46

[그림 4.2] 측정대상 세대간 바닥구조의 단면  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    46

[그림 4.3] 측정장치 구성도  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    47

[그림 4.4] 피아노연주음 측정지점 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    56

[사진 4.1] 피아노연주음 측정대상 세대 및 측정기기 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    57

[그림 4.5] 피아노연주음레벨 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    59

[그림 4.6] 피아노연주음레벨 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    60

[그림 4.7] 측정대상 세대간 경계벽체 단면  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    62

[그림 4.8] 측정대상 세대간 경계바닥구조의 단면  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    62

실내공기전달소음 저감방안 및 피해액 산정방안

[그림 5.1] 벽의 틈새와 투과손실의 저하  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    70

[그림 5.2] 경계 벽체의 예  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    70

[그림 5.3] 시공정도에 의해 생기는 차음성능의 차  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    71

[그림 5.4] 접합부에 생기는 차음취약부의 예  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    72

[그림 5.5] 접합부 틈새의 개선 전후 비교  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    73

[그림 5.6] 이동식 칸막이벽의 음향투과손실비교  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    73

[그림 5.7] 문의 틈새에 의한 실간 차음성능의 저하(사례1)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     74

[그림 5.8] 문의 틈새에 의한 실간 차음성능의 저하(사례2)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  74

[그림 5.9] 우회전달의 예  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    75

[그림 5.10] 우회전달의 영향에 의한 차음성능의 저하  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    76

[그림 5.11] 우회전달의 영향에 의한 차음성능의 저하  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    77

[그림 5.12] 우회전달의 영향  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    78

[그림 5.13] 전기배선에 의한 차음성능의 저하  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․    79

[그림 5.14] 석고보드를 붙였을 때의 투과손실 (사례1)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․     79

[그림 5.15] 석고보드를 붙였을 때의 투과손실 (사례2)  ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  80

1. 서 론

1.1 연구의 필요성 및 목적

소음,진동으로 인한 피해분쟁은 중앙환경분쟁조정위원회 설립 이래 2003년 6월 기준으로 총 873건의 분쟁조정 사례 중 729건으로서 전체 피해의 84%를 차지하고 있다. 2000년도 부터는 해마다 거의 2배에 가까운 비례로 그 비중이 높아져가고 있으며, 이중 공동주택에서 발생하는 소음문제가 최근에는 급증하는 추세이다. 특히, 지난해 4월 “아파트 층간소음 문제는 시공회사 책임”이라는 환경부 중앙환경분쟁조정위원회의 결론이 내려진 이후 공동주택 층간소음 재정신청은 급격히 증가하고 있다.

공동주택은 1980년대부터 본격적으로 보급된 이래, 국민 2사람 중 1사람 이상이 생활하고 있을 정도로 우리의 생활과 문화에 많은 영향을 미치고 있다. 공동주택 보급의 역사가 20년 이상이 되었고, 이에 공동주택 생활을 경험한 인구가 늘어남에 따라 자신이 불편을 경험한 사항에 대한 개선의 요구치가 증대되고 있다고 볼 수 있다. 대표적인 것이 주택의 품질 및 쾌적성과 관련된 사항으로 주택의 내부소음에 대한 쾌적성 확보의 요구가 그 중심에 있는 사항 중 하나라 여겨진다.

공동주택은 단독주택과는 달리 말 그대로 벽체와 바닥하나 사이를 두고 이웃세대가 함께 공동으로 생활을 영위하는 공간이다. 따라서, 구조적으로 소음을 차단하는데 취약한 특성을 지니고 있다.  최근에는 경제성을 우선하여 건물을 고층화하고 경량화함에 따라 공동주택의 층간 바닥구조 및 세대간 벽체의 구조가 점차 얇아져 인접세대에서의 각종 소음이 보다 쉽게 전달되고 있다.  특히, 지난 80년대 말- 90년대 초 주택건설물량 조기확충을 위해 조립식주택이 정책적 지원 아래 도입되면서 조립식으로 지어진 아파트의 인접세대 및 층간소음문제가 더욱 크게 대두되고 있다.  조립식 주택은 시간이 지나면서 접합부의 틈이 벌어져 인접세대 및 층간소음의 차단기능이 떨어지기 때문이다.

공동주택은 이웃과 밀집되어 생활하여야 하는 특수성을 가지고 있으며, 특히 세대간 경계벽체나 바닥은 항시 인간이 접하며 생활하는 부위이기 때문에 상하층간 충격소음이나 급배수설비소음 및 피아노음을 비롯하여 TV, 오디오 등에서 발생하는 공기전달소음은 거주자에게 매우 큰 불만의 대상이 되고 있다.

이러한 문제가 심각히 발생함에 따라, 건교부에서는  ‘03년 4월에 바닥충격음에 대한 기준을 설정하여 공포하고 1년간의 유예기간을 거쳐서 ’04년 4월 부터는 본격적으로 바닥구조의 설계 시 이를 반영토록 조치를 취하고 있으며, 환경부 중앙환경분쟁조정위원회에서도 이를 근간으로 피해발생시 판단기준으로 활용하고 있다.  급배수설비소음에 대해서는 정부 차원의 법적 규제치는 없으나, 건교부의 주택건설촉진기준 등에 관한 규칙 중 공업화주택의 성능 및 기준에서 평가치를 제시하고 있어서 피해발생시 미흡하지만 이를 참고로 하고 있다.

그러나, 피아노음을 포함하여 TV, 오디오 등에서 발생하는 공기전달소음에 대해서는 그 기준 및 구체적인 측정방법이 정립되어 있지 않아서, 분쟁발생시 이를 조정할 수 있는 법적인 근거가 미흡하여 어려움이 발생하고 있다.  따라서 피해배상 판정 시 이를 구체적으로 뒷받침해 줄 수 있는 피해 평가방안의 마련이 절실히 필요한 실정이다.

이러한 필요성에 따라 실시되는 본 연구는 국내외 관련기준과 연구결과 및 사례 등을 종합하여 공동주택의 실내 공기전달소음으로 인한 피해 평가기준과 측정방법 및  이에 따른 배상액 산정을 위한 합리적 방안을 고찰, 제시하는데 그 목적이 있다.

1.2 연구의 수행방향 및 세부내용

1.2.1 연구의 수행방향

공동주택의 실내공기전달음에 대한 기준설정은 전국에 걸친 공동주택의 바닥구조와 벽체에 대한 차음성능의 실태조사와 실제 생활상에서 느끼는 거주자의 반응조사 및 청감반응실험의 결과에서 얻은 값을 토대로 체계적으로 작성하여야 한다.

아울러, 실내공기전달음의 측정방법의 정립을 위해서도 이에대한 측정방법이나 평가방법이 규격화 되어 있지 않기 때문에 이에 대한 체계적인 충분한 연구가 필요한 실정이다.  그러나, 이를 위해서는 장기간에 걸친 연구와 많은 연구비용이 동반되기 때문에 현실적으로 이에대한 연구수행은 어려운 상황이다.

따라서, 본 연구 수행방향은 이론 및 실험적 근거가 미흡한 상황에서 공동주택에서 발생하는 피어노음, TV, 오디오에서 발생하는 소리 등 실내 공기전달음에 대한 거주자의 피해를 정량적으로 규명하기 위한 방안으로 기존의 공동주택 실내소음에 대한 연구결과와 외국의 사례를 중점적으로 활용하고 미비한 부분은 사례 실측을 통하여 보완코자 한다.   아울러, 실내 공기전달음에 대한 소음저감대책과 국내 피해사례를 검토하고 이를 피해배상 산정시 활용코자 한다.

1.2.2 연구의 내용 및 방법

1) 실내공기전달소음(피아노연주음, TV음 등) 측정방법 정립

∘외국의 실내소음 측정방법 조사

- 피아노연주음 측정 방법 조사

- 인접 세대간 공기전달음 측정방법 조사

∘ 측정방법(안) 작성

- 외국의 측정방법 비교분석과 국내에서의 측정경험을 바탕으로

측정 방법(안) 작성

∘ 측정방법의 검증을 위한 현장 실험 실시

- 현장실험을 실시하여 측정방법 검증

2) 국내외 실내공기전달소음 평가방법 및 평가기준의 조사

∘국내외 평가방법 및 평가기준 조사

- 국내외의 실내소음 평가방법 및 평가기준에 대한 자료수집, 분석

∘각국의 평가기준 비교 검토

- 수집된 자료를 중심으로 평가방법과 평가기준의 비교분석 실시

∘평가 방법(안) 작성

- 국내외자료를 바탕으로 공동주택 실내 공기전달음 평가방법(안)

작성

3) 실내공기전달소음 실태 조사 및 기준 설정

∘실내부소음원의 분류 및 물리적 특성 검토

- 실내에서 발생하는 소음원의 종류 및 전달특성 등에 대한 파악

∘벽체 차음성능 실태조사

- 기존의 연구결과를 중심으로 공동주택의 벽체 차음성능에 대한

실태조사

∘피아노연주음 및 인접세대간 공기전달음 차단성능 측정 및 분석

- 공기전달음의 주요 소음원인 피아노연주음을 포함한 TV, 오디오 등           에 대한 차단성능의 정도를 파악하기 위하여 현장 실측실험

∘실태조사 결과 및 비교분석

- 현장에서 측정된 피아노연주음 및 인접세대간 차단성능 실태조사            결과 정리 및 분석 실시

∘실간 차음성능의 수준 및 평가기준(안) 설정

- 외국의 기준과 실태조사 결과를 바탕으로 실간 차음성능 수준과             실내공기전달소음 평가기준(안) 설정

4) 실내공기전달소음 저감방안 및 피해액 산정방안 정립

∘실내공기전달소음 저감방안 검토

- 문헌고찰 및 기 연구결과를 중심으로 실내소음 저감방안의 도출

∘저감방안별 비용 산출

- 실내에서 발생하는 소음원에 따른 저감방안별 소요비용 산출

∘국내 소음피해 사례 및 민사소송사례 수집 및 분석

- 환경부 분쟁조정위 및 지방분쟁조정위의 사례와 국내 소송사례

수집분석

∘피해액 산정 기준(안) 작성

- 피해액 산정 기본방향 설정, 평가기준(안)대비 피해액산정모델도출

2. 측정방법

공동주택과 같이 밀집된 주거공간에서 거주자의 생활행위에 의해 수반되는 음이 인접세대 거주자에게 소음이 되는 경우가 많다. 주거 내에서의 소음의 종류와 발생기구(發生機構), 발생장소는 복잡하지만 이를 분류 정리하면 <표 2.1>과 같으며, 소음의 특성에 따라 다음과 같이 2종류로 대별할 수 있다.

① 발생원에서부터 직접 공기중으로 방사(放射)되는 음 (공기전달음) :

대화․전화 등 생활행위에 의한 음, TV․스테레오 등 음향기기에 의한 음

② 벽이나 바닥에 충격이 가해짐에 따라 이러한 구조체에서 발생된 진동이 다른 이웃세대로 전달되어 방사되어지는 음 (고체전달음) :

층간소음, 출입문 개폐음, 급배수음 및 기타 설비기기에 의한 진동

<표 2.1> 실내소음의 분류

구 분		소음의 사례
생활행위에 의해 수반되는 음	사람의 소리	대화음, 전화음, 비명 등
	사람의 동작에 의한 음	층간소음(뛰는소리, 걷는소리), 출입문 및 창호개폐음, 물건낙하음 등
	개인행위에 의한 음	악기연주, 가창음, 공작업(수선)음, 변기급배수음, 욕조급배수음 등
	가사행위에 의한 음	식기세척음, 조리기구에 의한 음, 청소기음 등
음향, 정보기기의 음		악기음(피아노, 바이올린, 기타, 드럼 등) 음향기기음(TV, 스테레오 등) 정보기기음(전화벨, 부저, 인터폰)
설비기기 가동음		냉난방기, 환기팬, 냉장고, 세탁기, 건조기, 식기세척기, 청소기 등
건축부재가 자연조건 변화에 의해 수반되는 음(자연가진력)		비에 의한 지붕, 창호등의 가진음, 바람에 의한 극간풍(隙間風)음 등

<표 2.1>에서와 같이 실내소음은 대화음, 악기연주음, 화장실 급배수소음, 창호 개폐음, 청소기와 같은 가전기기음 등 다양하며, 이들 소음원으로부터 발생되는 소음은 각기 시간응답이나 주파수특성에 큰 차이를 가지고 있다. 또한 이러한 소음이 이웃세대로 전달되어 재실자가 인지하는 소음의 정도는 음원의 종류, 공간의 용도, 소음발생시간 및 빈도와 세대간 경계벽 및 경계바닥의 차음성능 등 여러 가지 조건에 따라 달라진다.

이러한 관점에서 공동주택에서 이웃세대로부터 전달되는 소음이 상호수인한도 내에 있는지의 여부를 평가하기 위해서는 우선 세대를 구획하고 있는 구조체의 차음성능이 국가에서 규정하는 법(기준)에 만족하는지의 여부와 거주자의 생활형태에 의해 수반되는 음과 이에 대한 반응의 문제로 귀결될 수 있을 것이다. 전자의 경우 설계 및 시공자의 과실을 판단하는 척도가 될 것이며, 후자의 경우 소음 발생자측의 생활행위가 문제인지 또는 수음자측의 요구가 적정한 수인한도와 비교하여 과대하지 않은지 등을 판단하는 척도가 된다.

따라서 피아노 및 TV/스테레오 발생음을 중심으로 한 공기전달음의 측정방법은 상기 두 개념을 토대로 건축부재의 차음성능 측정방법과 생활행위에 의한 소음레벨 측정방법으로 나누어 적용하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

2.1 국내외 실내소음 측정방법

2.1.1 건축부재의 차음성능 측정방법

WTO(World Trade Organization) 체제 이후 국가경쟁력 강화를 위해 각국에서도 국제규격에 부합하는  통합화 추세가 가속되었다. 국제표준화기구(ISO, International Organization for Standardization)의 경우 1991년 비엔나 합의에 따라 유럽규격(EN, European Norm)과의 일치를 목적으로 개정 및 제정 작업이 활발히 이루어지고 있다. 일본의 경우에도 1995년부터 ‘JIS의 국제정합화’ 계획에 따라 차음성능의 측정 및 평가방법에 대한 규격의 개정이 이루어졌다. 국제규격을 기본으로 하여 규격의 급작스런 변경에 따른 혼란을 최소화하기 위해 일본공업규격(JIS, Japanese Industrial Standards)의 규정 중에서 필요하다고 고려되는 사항은 부속서에 규정하는 형식으로 JIS 원안을 작성하였다. 우리나라도 2000년부터 차음성능을 비롯한 건축음향분야의 한국공업규격(KS, Korean Industrial Standards)이 개정되었으며, 전반적으로 JIS 개정안과 유사한 형식을 취하고 있다. 결국 건축재료 및 부품의 음향성능에 대한 국내의 규격은 대부분 ISO에 준하고 있다고 볼 수 있다.

건축부재의 차음성능 측정과 관련된 규격의 종류를 비교하여 나타내면 <표 2.2>와 같다.

<표 2.2> 차음성능 관련 각국의 규격

산업자원부 기술표준원, “건축물 음환경분야 표준화 연구”, p.14, 2000.11

분류	내용	종별	적용 조건	명칭	규격
					KS	ISO	JIS
재료 부품 성능	음향투과손실	측정방법	실험실	실험실에서의 음향투과손실 측정방법	F 2808	140-1,2,3,10.12	A 1416
		성능		새쉬(sash)
	공기음 차음	측정방법	현장	건축물 현장에서의 음압레벨차의 측정방법	F 2809	140-4	A 1417
		측정방법	현장	창호의 차음시험방법		140-5	A 1520
공간 부위 성능	바닥충격음 차단	측정방법	현장	건축물 현장에 있어서 바닥충격음 측정방법	F 2810	140-2,7	A 1418
	공기음, 바닥충격음 차단	평가방법	현장	건축물의 차음등급		717-1,2	A 1419

한국산업규격에서 규정하고 있는 공기전달음 차단성능 현장 및 실험실 측정방법을 정리하여 나타내면 각각 <표 2.3>, <표 2.4>와 같으며, 이는 일본공업규격(JIS) 및 국제규격(ISO)과 유사하다. 공기전달음 실험실 측정방법은 부위(부품)성능 측정방법으로서 일정하게 규정된 실험조건하에 건축부재의 음향투과손실을 산정하기 위한 방법이며, 공기전달음 현장측정방법은 공간성능 측정방법으로서 현장조건의 특성이 포함된 실간음압레벨차를 산정하기 위한 방법이다.

<표 2.3> 건축부재의 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법 주요내용

산업자원부 기술표준원, “건축물 음환경분야 표준화 연구”, p.16~19, 2000.11

규격명	KS F 2808 (2001) : JIS A 1416(2000), ISO 140-3과 유사
적용범위	벽, 바닥, 문, 창, 외벽부재, 외벽 등의 건축부재 공기음 차단성능의 실험실 측정방법
용어	실내평균음압레벨, 음향감쇠계수, 겉보기 음향감쇠계수
시험실	Ⅰ형 시험실(잔향실) 및 직방체로 용적이 적어도 50㎥로 하고, 양실의 용적 차가 10%정도 권장한 Ⅱ형시험실 중 아무거나 이용한다.
실의 형태	-Ⅰ형시험실: 음원실과 수음실은 인접하여 만들고 인접벽면에 양실에 관통하는 시료설치용 개구부를 둔다. 충분한 확산음장으로 만든다. -Ⅱ형시험실: 낮은 주파수대역에서 고유진동수가 일정하도록 선정한 직방체의 실로 시험실의 일면을 시험개구로 한다.
확산장치	음압레벨의 큰 변동의 정재파가 관측되는 경우 설치
시료설치용 개구부	시험개구의 크기는 벽에 대해서는 개략적으로 10㎡, 단변의 길이는 2.3m 이상이 되도록 한다.
실험실의 한계성능	부속서1 「시험실의 측정 가능한 최대음향 감쇠계수의 측정」에 따름
수음실의 잔향시간 및 흡음력	Ⅱ형시험실에 있어서 저주파수에서 2초를 넘는 경우, 측정결과의 잔향시간 의존성을 조사하고 의존하는 경우 1초~2(V/50)2/3초로 한다.
측로전파의 측정	부가 시공벽에 의하여 시료 공시체의 투과를 감쇠시킨 구조에 의한 측정. 시험공시체와 수음실의 진동측정으로 조사한다. (부속서4 참조)
음원의 설치	멀티스피커, 연속이동스피커, 지향성스피커를 권장. 1개의 음원을 사용하는 경우 동일한 실 또는 음원실과 수음실을 바꾸어 2개소 이상에서 가동한다. 음원의 지향특성 및 음원위치의 선정은 부속서3에 의한다.
시험신호 및 측정주파수	100~5,000Hz의 1/3옥타브대역소음 또는 광대역 노이즈. 화이트노이즈를 권장. 저주파수대역의 측정이 필요한 경우에는 50~80Hz에 대해 측정
수음점 수	고정마이크로폰법에 의한 경우는 최소치로서 5개소의 마이크로폰 설치
수음점 설치조건	마이크로폰 사이간격: 0.7m, 마이크로폰과 실경계(확산판) 거리: 0.7m 마이크로폰과 음원 또는 시료와의 거리: 1.0m
실내평균 음압레벨 산출	-고정마이크로폰법: 음압레벨의 에너지 평균치(L)의 산정 [eqn: L=10 TIMES log_{ 10`_{ } } ( { 1 } over { n } sum from { i=1 } to { n } { 10^{ (L_{ j } /10) } ) }] -이동마이크로폰법: 적분평균 기능이 있는 소음계 사용
배경소음 영향의 보정	식 또는 표의 수치로 보정 : [eqn: L=10 TIMES log(10^{ L_{ sb` } /10 } -10^{ L_{ b } /10 } )]
투과부 면적	개방한 시험 개구부에 같은 넓이의 시료면적
수음실의 흡음력 측정	[eqn: A= { 0.16V } over { T }], A(흡음력), V(시험실용적), T(잔향시간) 잔향시간은 ISO 3382에서 규정하는 측정방법에 따른다.

<표 2.4> 공기전달음 차단성능 현장 측정방법 주요내용

산업자원부 기술표준원, “건축물 음환경분야 표준화 연구”, p.21~22, 2000.11

규격명	KS F 2809 (2001) : JIS A 1417(2000), ISO 140-4(1998)과 유사
전체구성	본문과 4개의 부속서
적용범위	건물내의 2실 사이, 복도와 방사이 등의 공기음에 대한 차음성능 측정방법
측정대상실 용적	언급 없음 (JIS: 300㎥ 이하)
용어	실내평균음압레벨(L), 실간음압레벨차(D), 규준화음압레벨차(Dn), 표준화음압레벨차(Dnt), 겉보기 음향감쇠계수(R')
측정조건	음원실 및 수음실에 가구, 집기 등이 설치되지 않은 경우, 확산체 설치 (1m이하, 3~4개)
음원	측정대상 주파수대역에서 연속적인 스펙트럼을 지닌 음원이용 (인접 주파수대역의 레벨차 6dB 이상)
마이크로폰	-고정마이크로폰 : 5개지점 이상 (실경계/확산체로부터 0.5m이상, 음원으로부터 1m이상, 마이크로폰 사이간격 0.7m이상 이격) -이동마이크로폰: 회전반경 0.7m 이상 (실경계/확산체로부터 0.5m이상, 음원으로부터 1m이상, 각 벽면과의 각도 10°이상, 회전주기 15초이상)
average time 설정	-옥타브밴드 : 250Hz이하 3초이상, 500Hz이상 2초이상 -1/3옥타브밴드 : 400Hz이하 6초이상, 500Hz이상 4초이상 -이동마이크로폰 30초이상
측정장치	보통소음계, 정밀형소음계, 실시간(real-time) 주파수분석기
측정주파수 대역	-옥타브밴드주파수 : 125Hz~2,000Hz -1/3옥타브밴드주파수 : 100Hz~3,150Hz
잔향시간 측정	등가흡음력 산출을 위한 잔향시간 측정
배경소음 보정	6~15dB 사이의 보정
결과산출	실간음압레벨차, 규준화음압레벨차, 표준화음압레벨차, 겉보기음향감쇠계수
부속서 내용	부속서1(규정) : 음원의 사양 및 설치방법 부속서2(규정) : 특정 장소간 음압레벨차의 측정방법 부속서3(참조) : 우회전달음의 측정 부속서4(참조) : 기준음원을 이용한 등가흡음력 레벨의 측정

2.1.2 실내생활소음 측정방법

일반적으로 앞에서 언급한 건물부재의 공기전달음에 대한 차음성능은 측정시 성능에 영향을 미치는 여러 가지 요소를 객관화하여 재현성을 가질 수 있기 때문에 KS, ISO를 비롯하여 국내외 각종 규격에서 표준적인 방법을 제시하고 있다.

그러나 차음성능의 측정방법과는 달리 피아노음 및 TV음 등이 이웃세대에 미치는 영향을 판단하기 위한 실내소음레벨 측정에 대한 규격화된 측정방법

<표 2.5> 건축물 현장에서의 실내소음 측정방법 개요 (일본건축학회)

日本建築學會, 建築物■■の遮音性能基準と設計指針, 技報堂出版

적용범위	건축물에 부속하는 설비기기류로부터 실내에 발생하는 소음의 현장 측정방법을 규정
측정량	- 소음레벨 - 1/1옥타브밴드 음압레벨
측정조건	- 실의 상태: 측정은 원칙적으로 통상의 사용이 가능한 상태 - 운전조건: 급배수 설비소음은 각종 수전에 대해 분당 토수량 규정. 그 외 각종 설비소음은 통상의 운전조건을 기준으로 함.
측정방법	- 측정대상실(수음실) : 문제가 되는 인근 거실을 수음실로 한다. - 측정점 위치 : 1)수음실내 벽면으로부터 0.5m 이상 이격 2)실내에 설치된 설비기기로부터 0..5m이상 이격하고 일정하게 분포 하는 3~5개점 선정 3) 마이크로폰의 높이는 바닥면에서 1.2~1.5m 이격하고 마이크로폰의 방향은 상향을 원칙으로 함. - 소음레벨 : A특성으로 측정 ※ 불규칙적으로 변동하는 소음의 경우 5초 간격으로 5~10회 판독한 평균치를 적용 - 주파수밴드: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000Hz 1/1옥타브밴드 - 지시치의 동특성 : Fast를 원칙으로 함
측정결과 및 표시	- 각 측정치별, 또는 주파수별 측정치에 대해서 다음식에 의해 평균치를 구하여 실내소음을 나타낸다. [eqn: L=` { L_{ 1 } +L_{ 2 } +.....+L_{ n } } over { n }] L : 실내 평균소음레벨 (dB(A)) 또는 측정주파수별 실내음압레벨 Ln: 측정점별 또는 1/1옥타브밴드별 음압레벨(dB) n : 측정점 수

은 파악되지 않고 있다. 이는 실내소음 측정의 경우 음원의 표준화나 발생빈도 등에 따른 판단에 있어 기본적으로 측정 및 평가를 위한 재현성에 가장 큰 한계를 지니고 있기 때문인 것으로 여겨진다. 단지 일본건축학회에서는 <표 2.5>와 같이 “건축물 현장에서의 실내소음 측정방법”을 권장기준으로 제시하고 있으며, 급배수설비, 공조(空調)설비, 환기설비, 승강기 등과 같이 건축물에 설치되어져 있는 각종 설비기기로부터 발생되는 소음을 대상으로 하고 있다. 또한 한국산업규격(KS A ISO 1996-1, "음향-환경소음의 표시 및 측정방법, - 제1부: 기본량 및 측정절차“, 2002)에서는 환경소음을 나타낼 때 사용되는 기본적인 양들을 정의하고 이들을 구하기 위한 방법을 나타내고 있다.

생활소음을 시간응답특성으로 분류하면 대개 <표 2.6>과 같이 정리할 수 있으며, 본 연구에서 대상으로 하고 있는 악기연주음(피아노연주음)과 TV음의 경우 대체로 소음원의 시간응답특성을 고려할 때 변동소음으로 분류될 수 있다. 따라서 소음의 측정방법은 충격성소음에서 평가하는 최대소음레벨(Peak 소음레벨)에 의한 방법보다는 발생시간의 특성을 고려할 때 소음에너지의 시간적 평균치로서 접근하는 방법이 타당할 것으로 사료된다.

中川 淸, “生活騷音の測定例”, 騷音制御, Vol.20, No.5, 1996

<표 2.6> 생활소음의 시간응답특성에 의한 분류

시간응답특성	소음원의 종류
충격성(衝擊性)소음	층간소음(단발음 및 연속음), 창호개폐음, 물건낙하음 등
변동(變動)소음	대화음, 악기연주음, TV/스테레오음, 전기청소기음 등
정상(定常)소음	(준정상소음) 급배수설비소음 (정상소음) 보일러음, 에어컨 실내외기음 등

실제로 소음의 평가요소로서는 음원에서 발생된 소음이 관측점에서 어느 정도 전달되었는가를 판단하는 물리적평가 요소 이외에도 전달된 소음이 인간의 감각에 어떻게 받아들여지는가, 전달된 소음이 인체에 어떠한 영향을 미치는가, 전달된 소음에 대해서 어떠한 사회적 영향이 발생되는가와 같은 심리적, 생리적, 사회적 평가요소가 복합적으로 공존되고 있다. 따라서 향후 실내소음에 대한 보다 합리적인 소음 측정 및 평가 tool을 마련하기 위해서는 소음의 시간응답특성, 소음의 지속시간특성 등에 따른 주관적반응에 대한 다양한 기초적 실험 및 분석이 이루어져야 할 것이다.

2.2 실내공기전달소음 측정방법(안)

피아노연주음 및 TV음과 같은 생활 중에 발생되는 소음이 이웃세대로 전달되어 거주자에게 피해를 주는 경우 그 피해의 정도는 인접한 건물 구조체의 소음 차단능력과 소음을 유발하는 생활행위의 정도에 따라서 달라진다. 따라서 측정방법(안)은 건물부재의 공기전달음 차단성능의 수준과 이웃으로부터 전달되는 실내생활소음 수준을 평가하기 위해 필요한 측정방법으로 분리하여 제안하였다.

1) 건물부재의 공기전달음 차단성능

벽체의 차음성능과 관련된 국내의 법규를 정리하면 <표 2.7>과 같이 ‘건축법 시행령(제53조)’, ‘건축물의 피난․방화구조 등의 기준에 관한 규칙(제19조 2항 4호)’, ‘주택건설기준 등에 관한 규정(제14조)’등이 있으며, 이와 연계하여 ‘벽체 차음구조의 인정과 관리기준’(건설교통부고시 제1999-393호, 1999.12.17)이 있다. 세대간 경계벽 등에 적용되는 벽체는 <표 2.8>에서 정하는 기준 이상의 차음성능을 확보하여야 하며, 그 시험방법으로서 한국산업규격 KS F 2808 “실험실에서 음향투과손실 측정방법”(1996)을 규정하고 있다.

그러나 최근 국내 규격전반에 걸쳐 국제규격(ISO)과의 부합화를 위해 KS 규격의 제․개정이 이루어졌으며, 그 일환으로 실험실에서의 공기전달음 차단성능에 대한 측정방법인 KS F 2808도 개정 작업이 이루어졌다. 개정된 KS F 2808, “건물부재의 공기전달음 차단성능 실험실 측정방법“(2001)은 측정 원리적으로는 기존 규격(1996)과 유사한 점이 많지만 실험실 요구조건, 수음실의 잔향시간 및 흡음력조건, 측정주파수 범위, 수음점 설치조건 등과 같이 측정결과에 영향을 미칠 수 있는 여러 측정조건에 차이가 있다. 따라서 개정된 측정방법에 의거하여 ‘벽체의 차음구조 성능기준’에 대한 재검토가 선행되어야 할 것으로 판단된다.

궁극적으로 벽체 등 건축부재의 공기전달음 차단성능 측정방법은 법적기준에 근거하여 주택건설기준등에관한규정에서 건설교통부장관이 정하여 고시하는 ‘벽체의 차음구조 인정 및 관리기준’에서 채택하는 측정방법을 적용함을 원칙으로 제안하고자 한다. 단, 현장측정이 불가피한 경우 KS F 2809 "공기전달음 차단성능 현장측정방법“(2001) 규정을 적용하되, 현장의 경우 우회전달음 등의 영향으로 실험실의 차음성능에 비해 낮은 값을 갖는 것이 일반적이므로 이러한 차이에 대한 보정치를 별도로 정하여 적용할 수 있을 것으로 사료된다.

<표 2.7> 차음성능 관련 국내법규

관련 법규	조항 및 제목	내용
건축법 시행령	제53조 “경계벽 및 간막이벽의 설치”	건축법 제39조 제2항의 규정에 의하여 다음 각호의 1에 해당하는 건축물에는 건설교통부령이 정하는 기준에 따라 경계벽 및 간막이벽을 설치하여야 한다. ① 공동주택(기숙사를 제외한다)의 각 세대간 경계벽(발코니 부분을 제외한다) ② 공동주택중 기숙사의 침실, 의료시설의 병실, 교육연구 및 복지시설 중 학교의 교실 또는 숙박시설의 객실간의 간막이벽
건축물의 피난/방화구조 등에 관한규정	제19조 2항 제4호 “경계벽 및 간막이벽의 구조”	제1항의 규정에 의한 경계벽 및 간막이벽은 소리를 차단하는데 장애가 되는 부분은 없도록 다음 각호의 1에 해당하는 구조로 하여야 한다. 다만, 공동주택의 세대간의 경계벽인 경우에는 주택건설기준 등에 관한 규정이 정하는 바에 의한다.
주택건설기준 등에 관한 규정	제14조 “세대간의 경계벽 등”	①공동주택 각 세대간의 경계벽 및 공동주택과 주택외의 시설간의 경계벽은 내화구조로서 다음 각호의 1에 해당하는 구조로 하여야 한다.<개정 1994.12.23, 1994.12.30, 1998.12.31> 1. 철근콘크리트조 또는 철골․철근콘크리트조로서 그 두께(시멘트모르터․회반죽․석고프라스터 기타 이와 유사한 재료를 바른 후의 두께를 포함한다)가 15센티미터이상인 것 2. 무근콘크리트조․콘크리트블록조․벽돌조 또는 석조로서 그 두께(시멘트모르터․회반죽․석고프라스터 기타 이와 유사한 재료를 바른후의 두께를 포함한다)가 20센티미터이상인 것 3. 조립식주택부재인 콘크리트판으로서 그 두께가 12센티미터이상인 것 4. 제1호 내지 제3호의 것 외에 건설교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 한국건설기술연구원장이 차음을 인정하여 지정하는 구조인 것 ② 제 1항의 규정에 의한 경계벽은 이를 지붕밑 또는 바로 윗층 바닥판까지 닿게 하여야 하며, 소리를 차단하는데 장애가 되는 부분이 없도록 설치하여야 한다.

<표 2.8> 차음구조 성능기준  (건설교통부고시 제1999-393호, 1999.12.17, [별표1])

중심주파수(Hz)	음향투과손실(dB)
125 500 2,000	30 45 55

2) 실내생활소음

실내생활소음 측정방법에 대한 기준(규정)이 정립되어 있지 않은 상황에서 본 측정방법(안)은 일본건축학회에서 권장하고 있는 실내소음측정방법과 환경소음의 표시 및 측정방법에 대한 한국산업규격을 참고로 하여 작성하였다. 본 측정방법(안)은 공동주택 생활소음중 피아노연주음 및 TV음 등에 대한 실내소음레벨 측정방법을 규정하는데 목적이 있다. 또한 피아노 소음 등과 같이 전달경로상 공기전달음 뿐 아니라 고체전달음을 동반하는 것이 일반적이나 본 측정방법(안)에서는 현장조건에 적용함을 원칙으로 하여 전달경로와 관계없이 수음실에서 최종적으로 계측되는 소음도를 대상으로 하였다.

日本建築學會, 建築物の遮音性能基準と設計指針, 技報堂出版, p.373~380, 1983

D.4 “建築物の現場における室內騷音の測定方法” -日本建築學會勸獎測定規準-

한국산업규격 KS A ISO 1996-1, "음향-환경소음의 표시 및 측정방법, -제1부: 기본량 및 측정절차", 2002

본 측정방법(안)은 향후 적용범위의 확대나 고체전달음을 포함한 측정방법 마련을 위해서는 관련된 다양한 실험 및 연구를 통하여 보다 체계적으로 실내생활소음 측정방법을 검토할 필요가 있다.

실내생활소음 측정방법(안)은 다음과 같다.

A. 적용범위

공동주택에서 피아노연주 및 TV/스테레오 작동 등에 의해 이웃세대로 전달되는 공기전달 소음의 현장측정방법을 규정한다.

B. 측정량

등가 A가중 음압레벨 (equivalent continuous a-weighted sound pressure level)     로 한다.    표기: LAeq,T

예) 5분 동안 측정한 등가 A가중 음압레벨인 경우 : LAeq,5min

C. 측정조건

측정실(수음실) 및 소음발생조건은 원칙적으로 통상의 사용상태를 대상으로 하며, 특별한 사유가 없다면 외부소음에 의한 영향을 배제하기 위해 측정실의 창문은 닫은 상태에서 측정한다.

D. 측정방법

D.1 측정대상실의 선정

피아노연주 및 TV/스테레오 작동에 의해 소음이 문제가 되는 거실 또는 침실을 수음실로 한다.

D.2 측정점의 위치

측정점은 수음실 내 중앙점에서 측정하는 것으로 원칙한다. 단, 정도 높은 계측 및 평가가 필요한 경우 측정점을 늘일 수 있으며 이 경우 각 측정점은 각기 0.7m 이상 이격되도록 한다. 또한 모든 측정점은 KS A ISO 1996-1 규정에 의거하여 특별한 지정이 없는 한 벽이나 그 외의 주위 반사면으로부터 1m 이상 떨어지고, 소음의 영향을 받고 있는 창문 등과 같은 열린 부분에서 1.5m정도 떨어진 위치에서 측정하며, 각 측정점에서 마이크로폰의 높이는 바닥에서 1.2~1.5m로 한다.

D.3 등가 A가중 음압레벨

측정은 한국산업규격(KS C 1505)에서 규정하는 적분평균소음계 및 이와 동등이상의 성능을 가진 계측장비를 이용하여 측정하며 대상소음에 대해 3회 이상 계측한 등가 A가중 음압레벨을 측정/기록함을 원칙으로 한다. 또한 각 측정 등가 A가중 음압레벨은 5분 이상 측정함을 원칙으로 한다( LAeq,5min). 단 발생소음이 5분 이내일 경우 소음을 대표할 수 있는 발생시간동안 측정한 등가 A가중 음압레벨을 적용할 수 있으며, 이 경우 측정시간을 명기하도록 한다.

D.4 청감보정회로 및 동특성

소음계의 청감보정회로는 A특성을 이용하여 측정하며, 소음계의 동특성은 원칙적으로 빠름(Fast)를 사용하여 측정한다.

E. 배경소음 영향의 보정

측정시 배경소음의 영향에 대한 보정방법은 한국산업규격 KS A ISO 1996-1(2002)의 부속서(참고) 규정을 참고하여 평가한다. 측정 등가 A가중 음압레벨과 배경소음레벨의 차이로부터 다음 보정표에 의해 측정 등가 A가중 음압레벨에 보정하여 대상소음도를 구한다.

<표 2.9> 배경소음 영향에 대한 소음계 지시값의 보정   (단위: dB)

대상음이 있을 때와 없을 때의 지시값의 차	4	5	6	7	8	9
보 정 값	-2		-1

F. 측정결과 및 표시

각 측정횟수별, 측정점별 등가소음레벨에 대해서 산술평균치를 구하여 실내 평균소음레벨을 산정한다.

[eqn: L=` { L_{ 1 } +L_{ 2 } +.....+L_{ n } } over { n }]

L : 실내 평균소음레벨 (dB(A))

Ln: 측정횟수별 대상소음레벨 (dB(A))

n : 측정횟수

3) 측정방법(안)의 검증

본 연구에서 제안한 측정방법(안) 중 건물부재의 공기전달음 차단성능은 한국산업규격(KS)에 규정되어 있을 뿐 아니라 기본적인 사항에 대해서는 ISO, 일본 JIS 등에서 동일하게 적용되고 있으므로 측정방법(안)의 적합성에 대한 별도의 검증은 필요하지 않을 것으로 판단된다.

실내생활소음 측정방법(안)의 경우는 고체전달음을 동반하기 때문에 공동주택에서 불만이 야기될 가능성이 많은 피아노 연주음을 대상으로 실제 거주세대에서 실험을 실시하여 측정방법(안)의 적합성을 검토하였다. 각 측정방법(안)을 적용한 소음의 평가결과는 제4장 실내공기전달소음 실태조사 및 기준(안) 설정에 포함하였다.